Приложение 1

Техническая характеристика **Увлажнитель кислорода XY-98BII с ротаметром**

Остаточное давление:15 МПа

Регулируемый поток кислорода на выходе:85%

Объем увлажняющей емкости:250мл

Рабочий объем жидкости:100мл

Габариты:105\*65\*240 мл

ОПИСАНИЕ:

Увлажнитель кислорода предназначен для проведения длительной кислородотерапии.

Увлажнитель кислорода состоит из расходомера кислорода и увлажняющей емкости.

Увлажняющая емкость выполнена из небьющегося прозрачного материала выдерживающего нагревание до 120 С и устойчивого к химическим методам дезинфекции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Увлажнитель в сборе -1 шт(увлажняющая ёмкость ; распылитель; расходометр; входной штуцер расходометра с накидной гайкой; регулирующий вентиль расходометра; выходной штуцер; ротаметр расходомера; амортизационная пружина). Переходник под стандарт «DIN»-1шт. Паспорт-1 шт.